                                      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ


1)Βελόνες παρακέντησης  αγγείων 18G και μήκους 7CM.


2)  Σετ ειδικών βελόνων αναρρόφησης και οστεομυελικής βιοψίας (όχι χειροκίνητες) που να ταιριάζουν σε ηλεκτρομηχανικό οδηγό (On control) με μπαταρία λιθίου μεγάλης διάρκειας. Να προσφέρονται σε αποστειρωμένο δίσκο προετοιμασίας με όλα τα απαραίτητα για τη χρήση. Οι βελόνες για τη βιοψία να διατίθενται  σε 12G & 13G και σε μήκη 10-19cm και oι βελόνες πρόσβασης σε 10G & 11G αντιστοιχως ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο δυνατό εύρος περιστατικών.



3)  Βελόνα μικροκυμάτων διαμέτρου 13-15G υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης και θερμικό ζεύγος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης από τη χειρολαβή για την ευκολότερη τοποθέτηση της , με επικάλυψη από TEFLON για καλύτερη ορατότητα από τον χρήστη υπό υπέρηχο ή αξονικό, μήκους 15cm εως 20 cm με απόδοση έως 150watt . Η γεννήτρια εκπομπής μικροκυμάτων να μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα (λειτουργία εξόδου παλμική  ή συνεχόμενη προς επιλογή του ιατρού ως προς τον τρόπο παροχής) για μέγιστη ασφάλεια και προστασία του ασθενή κατά των θερμοκαυτηριασμό. Η γεννήτρια παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός. 


    
4) Ψυχόμενη βελόνη μονοπολικής εκπομπής ραδιοκυμάτων μονής διείσδυσης, διαμέτρου 17 G για την θερμική νέκρωση νεοπλασμάτων και / η αιμόσταση σε μαλακούς ιστούς με συνολικό μήκος 10- 20 cm, και με μεταβλητό ενεργό άκρο εκπομπής από 0,5 cm εως 4 cm. Η γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων να έχει θεραπευτικά πρωτόκολλα με αυτόματες ρυθμίσεις  από τον κατασκευαστή για κάθε τύπου ιστό που έχει εφαρμογή. Η γεννήτρια να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός.



 5) Σετ Ημιαυτόματης βελόνης ιστολογικής βιοψίας ηχογενούς μορφολογίας  με ομοαξονικό οδηγό και επιπλέον και αμβλύ στυλεό. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης κοπής (10 και 20mm) με ένδειξη της επιλογής και να φέρει σήμανση ανά εκατοστό διαμέτρου 14G,16G, 18G, 20G και μήκους  100mm,130mm,160mm,180mm, 200mm, 250mm. 


6) Ημιαυτόματη βελόνη ιστολογικής  βιοψίας με ομοαξονικό οδηγό και βαλβίδα αερόστασης διαμέτρου 16G-18G-20G  και μήκους 70mm,130mm,190mm για βιοψία πνευμόνων. 



7) Πλήρες σετ καθετήρα παροχέτευσης για νεφροστομία και λοιπές παροχετευτικές επεμβάσεις αποστημάτων με όλα τα απαραίτητα προϊόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση και σταθεροποίηση του καθετήρα νεφροστομίας και  σύστημα ασφάλισης τύπου pigtail ή ανάλογο του. Να διαθέτει μεγάλες οπές για τη μέγιστη δυνατή παροχέτευση. Το σετ να περιλαμβάνει, καθετήρα παροχέτευσης τύπου Pigtail, μεταλλική δύσκαμπτη κάνουλα, πλαστική δύσκαμπτη κάνουλα, trocar stylet, εργαλείο επανατοποθέτησης, σετ εισαγωγής που να περιλαμβάνει βελόνη εισαγωγής 21 G ορατή υπό την χρήση υπερήχων (echo-enhanced) για εύκολη καθοδήγηση, εισαγωγέας 6F μήκους 20cm με διαστολέα και κάνουλα, οδηγό σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι με άκρο από πλατίνα 0.018’’(0.46mm) μήκους 60cm, και συνοδό οδηγό σύρμα0.035" ή 0.038’’ διπλού άκρου, σακούλα περισυλλογής, διαστολείς. Διαστάσεις 8.5-14Fr.
  


8) Βιοαποκοδομήσιμος βιοσυμαβατός αιμοστατικός σπόγγος για ενδαγγειακή χρήση.



9) Βελόνες παρακέντησης τύπου Chiba 18,20,21,22G,και μήκους έως 10 έως  20cm.

 

10)Συσκευή σφράγισης οδού βιοψίας για αιμόσταση μετά από διαδερμική βιοψία συμπαγών οργάνων σχεδιασμένη για αιμόσταση με την απελευθέρωση κυλινδρικού pledget από αφρό ζελατίνης. Να είναι διαθέσιμη σε μεγέθη 14G, 16G, 18G & 20G ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από τη χρήση ανάλογης βελόνας βιοψίας. Να διαθέτει επίσης  ακτινοσκιερό δείκτη.



11) Διαιρούμενη ενεργή αυτοθερμαινόμενη κουβέρτα μιας χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση για να βοηθήσει στην πρόληψη ακούσιας περιεγχειρητικής υποθερμίας  με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 χρόνια. Να είναι σε ατομική συσκευασία και να περικλείεται φυλλάδιο οδηγιών. Να έχει διαστάσεις 152cm X 92cm.Τα θερμαντικά επιθέματα να είναι από ενεργό άνθρακα, άργιλο, άλας, σκόνη σιδήρου.- Να χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να φτάσει τους 39 βαθμοί Κελσίου (μετά το άνοιγμα της συσκευασίας) με διατήρηση άνω των δέκα ωρών.- Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.



12) Πλήρες σύστημα Μορφομετατροπέα πίεσης μιας χρήσης για μέτρηση αιματηρής πίεσης μονό, με ενσωματωμένο το chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και τη συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού. Να έχει εύρος μέτρησης από – 50 έως 300mmHg και ανοχή σε υπερπίεση από – 500 έως 5000 mmHg. Οι μορφομετατροπείς πίεσης θα πρέπει να συνδέονται απευθείας με τα υπάρχοντα Monitors μέσω καλωδίων επαρκούς μήκους (άνω των 2 μέτρων) χωρίς μεσολάβηση βάσης ή άλλου συστήματος που να τα καταστούν δύσχρηστα. Τα καλώδια θα πρέπει να εξασφαλίζουν εύκολη και στεγανή σύνδεση. 



13)Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο, για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 και 5.0. 



14) Αισθητήρας ενηλίκων  μέτρησης βάθους αναισθησίας τύπου BIS.Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα  ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας Να άγει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω 2 καναλιών. Να δύναται να μετρήσει EMG. Ο αισθητήρας κατά την τοποθέτησή του, να διαθέτει τεχνολογία προσπέλασης των νεκρών επιδερμικών κυττάρων ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστο αγώγιμο περιβάλλον και σταθερή τοποθέτηση για 24 ώρες. Οι αισθητήρες να συνοδεύονται από μόνιτορ μέτρησης βάθους αναισθησίας.



15) Ομοαξονική βελόνα ιστολογικής βιοψίας ημιαυτόματη. Το σετ να έχει ατραυματικό άκρο για την ασφαλή τοποθέτηση της βελόνας βιοψίας μαλακών ιστών ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω των μαλακών ιστών και γύρω από τα αγγεία για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ακούσιας βλάβης στην περιοχή. Να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διείσδυσης. H βελόνα να φέρει ακτινοσκιερή διαγράμμιση ανά εκατοστό. Να διαθέτει διπλή μέθοδο πυροδότησης και ισχυρό μηχανισμό κοπής. Να προσφερθούν συστήματα διαμέτρου 14G,16G,18G ή 20G και μήκους 6, 10,16, 20, 25 εκατοστών. 



16)Βασικό κάλυμμα αγγειογραφίας 210x340cm με πλαϊνά καθ´ολο το μήκος του καλύμματος (60x340cm περιπου), διπλή απορροφητική στρώση υγρών < 55gr/m2 (100x340cm) περιπου. να φέρει δυο αυτοκόλλητες οπές κερκιδικής και μηριαίας προσπέλασης , κάλυμμα τραπεζιού αδιάβροχο 150χ200cm περίπου 2 στρωμάτων απορρόφησης < 55gr/m2 , κάλυμμα παραπετάσματος αδιάβροχο με λάστιχο, κάλυμμα λυχνίας διαφανές με λάστιχο φ 90cm περίπου, νυστέρι με λαβή no: 11, βελόνα 18gx38mm και 21gx38mm συσκευασμένες, σύριγγες 10ml,20ml με άκρο luer lock συσκευασμένες tem2, σύριγγες 10ml,20ml άκρο luer slip συσκευασμένες tem2, γάζες 10χ10cm 12 στρώσεων, πακέτα των 5 τεμαχίων  tem20, τουλιπολαβίδα 19cm περίπου, μπολ χωρητικότητας  250ml  tem2, μπολ χωρητικότητας  500ml,βαθύ μπολ-δίσκος διαστάσεων 30x23x6cm περίπου,χωρητικότητας 2500ml περίπου, χειρουργικές μπλούζες xl ενισχυμένες αδιάβροχες, 140cm μήκος (+/-5), sms <40gr/m2 τουλάχιστον  tem2, χειροπετσέτες 30χ40cm περίπου  tem2, σφουγγαράκι αιχμηρών αντικειμένων, καθετήρας αγγειογραφίας υδρόφιλος. 



17)Μάσκα υπεργλωττιδική μιας χρήσεως,να φέρει ένα περιφερικό τμήμα από ιδιαίτερα μαλακό υλικό,τύπου ζελέ (gel) σε σχήμα πετάλου αντί για αεροθάλαμο.Να ταιριάζει με ακρίβεια στην είσοδο του λάρυγγα με μοναδικό ανατομικό σφράγισμα αποτέποντας  τραυματισμούς.Να φέρει κανάλι αναρρόφησης γαστρικών υγρών ώστε να επιδέχεται μεγάλα νούμερα Levin (16Fr,18Fr).Να φέρει ράμπα διασωλήνωσης και άγγιστρο σταθεροποίησης με χρωματικό κωδικό μεγέθους.Να φέρει οπή για χορήγηση παθητικής οξυγόνωσης,ως συστατικό της CCR.Να προσφέρονται σε μεγέθη 3,4 και 5.  



18)Γραμμή καπνογραφίας για ρινική και στοματική λήψη CO2,με χαμηλές ροές εως 65ml/min σε ενήλικους ασθενείς.Να φέρει ενσωματωμένο υδροφοβικό φίλτρο 0,2micron ώστε να μην απαιτείται υδατοπαγίδα προς αποφυγή μολύνσεων.Να είναι κατάλληλη για παροχή CO2 ρινικά και στοματικά και να έχει ενσωματωμένη γραμμή παροχής CO2. Με μήκος τουλάχιστον 2 μέτρα και να μην τσακίζει. Να λειτουργεί με και χωρίς παροχή οξυγόνου.Να είναι συμβατή με τον καπνογράφο τεχνολογίας microstream,Medronic capnostream 35 portable που διαθέτει το Νοσοκομείο μας.


                                       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ       1) Βελόνες παρακέντησης   αγγείων 18 G   και μήκους  7 CM .       2)    Σετ ειδικών βελόνων αναρρόφησης και οστεομυελικής βιοψίας (όχι χειροκίνητες) που να  ταιριάζουν σε ηλεκτρομηχανικό οδηγό (On control) με μπαταρία λιθίου μεγάλης διάρκειας. Να  προσφέρονται σε αποστειρωμένο δίσκο προετοιμασίας με όλα τα απαραίτητα για τη χρή ση.  Οι βελόνες για τη βιοψία να διατίθενται     σε 12 G   & 13 G   και σε μήκη 10 - 19 cm   και  o ι βελόνες  πρόσβασης σε 10 G   & 11 G   αντιστοιχως ώστε  να καλύπτεται το μεγαλύτερο δυνατό εύρος  περιστατικών.         3)     Βελόνα μικροκυμάτων διαμέτρου  13 - 15G υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο σύστημα  ψύξης και θερμικό ζεύγος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και αποσπώμενο καλώδιο  σύνδεσης από τη χειρολαβή για την ευκολότερη τοποθέτηση της , με επικάλυψη από  TEFLON για καλύτερη ορατότητα από τον χρήστη υπό υπέρη χο  ή αξονικό, μήκους 15cm εως  20 cm με απόδοση έως 15 0watt . Η γεννήτρια εκπομπής μικροκυμάτων να μπορεί να  λειτουργήσει με διαφορετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα  (λειτουργία εξόδου  παλμική  ή  συνεχόμενη προς επιλογή του ιατρού ως προς τον τρόπο παροχής) για μέγιστη ασφάλεια και  προστασία του ασθενή κατά των θερμοκαυτηριασμό. Η γεννήτρια παρέχεται ως συνοδός  εξοπλισμός.               4 )   Ψυχόμενη βελόνη μονοπολικής εκπομπής ραδιοκυμάτων μονής διείσδυσης, διαμέτρου 17  G   για την θερμική νέκρωση νεοπλασμάτων και / η αιμόσταση σε μαλακούς ιστούς με  συνολικό μήκος  10 -   20  cm , και με μεταβλητό ενεργό  άκρο εκπομπής   από 0,5  cm   εως 4  cm . Η  γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων να έχει θεραπευτικά πρωτόκολλα με αυτόματες ρυθμίσεις  από  τον κατασκευαστή για κάθε τύπου ιστό που έχει εφαρμογή. Η γεννήτρια να παρέχεται ως  συνοδός εξοπλισμός .           5)   Σετ  Ημιαυτόματη ς  βελόνη ς   ιστολογικής βιοψίας ηχογενούς μορφολογίας  με ομ οαξονικό  οδηγό και  επιπλέον και  αμβλύ στυλεό.  Να διαθέτει ρυθμιζό μενο βάθος διείσδυσης κοπής (10  και  20 mm ) με ένδειξη της επιλογής και να φέρει σήμανση ανά εκατοστό   διαμέτρου 14 G ,16 G ,  18 G ,   20 G   και μήκους    100 mm ,130 mm , 160 mm , 180 mm ,   200 mm ,   250 mm .         6)   Ημιαυτόματη βελόνη ιστολογικής  βιοψίας με ομοαξονικό οδηγό και βαλβίδα αερόστασης  διαμέτρου 16 G - 18 G - 20 G    και μήκους 70 mm ,130 mm ,190 mm   για βιοψία πνευμόνων .          7)   Πλήρες σετ καθετήρα παροχέτευσης για νεφροστομία και λοιπές παροχετευτικές  επεμβάσεις   αποστημάτων   με όλα τα απαραίτητα προϊόντα που απαιτούνται για την  τοποθέτηση και σταθεροποίηση του καθετήρα νεφροστομίας και  σύστημα ασφάλισης  τύ που  pigtail   ή ανάλογο του. Να διαθέτει μεγάλες οπές για τη μέγιστη δυνατή παροχέτευση. Το σετ  να περιλαμβάνει, καθετήρα παροχέτευσης τύπου  Pigtail , μεταλλική δύσκαμπτη κάνουλα,  πλαστική δύσκαμπτη κάνουλα,  trocar   stylet , εργαλείο επανατοποθέτησης, σετ εισαγωγής που  να περιλαμβάνει βελόνη εισαγωγής 21  G   ορατή υπό την χρήση υπερήχων ( echo - enhanced )  για εύκολη καθοδήγηση, εισαγωγέας 6 F   μήκους 20 cm   με διαστολέα και κάνουλα, οδηγό  σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι με άκρο από πλατίνα 0.018’’(0.46 mm ) μήκους 60 cm ,  κ αι  συνοδό   οδηγό σύρμα0.035" ή 0.038’’ διπλού άκρου, σακούλα περισυλλογής, διαστολείς.   Διαστάσεις 8 .5 - 14 Fr .         

