              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ    

· Διαυχενικές  βίδες  τιτανίου  με αποσπώμενη τουλίπα  (Modular) , διπλού σπειράματος, πολυαξονικές, αυλοφόρες, με έξι ειδικές οπές έγχυσης οστικού τσιμέντου, σε διαμέτρους 4,5-9,5mm και μήκη 25-100mm.

· Ράβδοι τιτανίου και κράματος  χρωμίου-κοβαλτίου διαμέτρου 5,5mm, μήκους 30-500mm, ευθείες  και  προκυρτωμένες.

· Εγκάρσιοι σύνδεσμοι μεταβλητού μήκους 35-45mm, 41-58mm και 54-82mm με κλείδωμα μέσω  δυναμόκλειδου.

· Μηχανισμοί κλειδώματος βίδας –ράβδου

· Συνδετικά βίδας-ράβδου (offset) ανοικτού και κλειστού τύπου 5,5 * 15mm έως 5,5 * 40mm.

· Συνδετικά  βίδας-βίδας  και  ράβδου  - ράβδου διαμέτρου 4,5-6mm και μηκών 11, 15  και 20 mm, καθώς και διαμέτρου 3,5mm με μήκη 40-80mm.

· Άγκιστρα πετάλου θωρακικής και οσφυικής μοίρας 5mm, 7mm και 10mm με ειδικές βίδες σταθεροποίησης.

ΚΌΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
· Άγκιστρο infralaminar: 450 €
· Βίδα σταθεροποίησης αγκίστρου : 280 €
· Συνδετικό αγκίστρου : 117 €
· Μηχανισμός κλειδώματος : 45 €
· Συνολικό κόστος ανά άγκιστρο: 892 €

 







